□ 점검일자 : 1999년 월 일부터 월 일 까지
항목	점 검 사 항	점 검 일 자
		월	화	수	목	금	토
방화관리	○ 화기는 불연성 깔판위에 열이 전도 되지 않는 구조로 설치되어 있는가?
	○ 사용하지 않는 화기는 완전소화되었는가?
	○ 전원은 차단 되었는가?
	○ 난로는 가연물질로부터 1m이상 떨어져 설치되었는가?
	○ 각종 소화기는 잘 보이는 곳에 설치 되 었는가?
	○ 자동화재 탐지기 및 화재경보기는 정상 적으로 작동하는가?
	○ 옥내 탱크는 이상이 없는가?
전기	○ 한 개의 콘센트에 문어발식 프러그를 사 용하지는 않았는가?
	○ 전기 기구는 규격 전선을 사용하고 있는 가?
	○ 노후 파손된 전기기구는 없는가?
	○ 전기 콘센트의 덮개는 닫혀 있는가?
	○ 모든 전기 기기는 접지가 되어 있는가?
	○ 사용하지 않는 전기 코드는 뽑혀 있는가?
가 tm	○ 가스밸브는 잠겨져 있는가?
	○ 가스통은 보호캡을 씌워 안전한 장소에 보관되어 있는가?
	○ 가스통 및 가스 밸브의 연결상태는 안전 한가?
위험물	○ 기타 방치된 위험물은 없는가?
	○ 모든 위험물질은 화기로부터 3m 이상 떨 어져 있는가?
	○ 배관 고정장치는 견고하며 노후 손상, 누 설될 우려는 없는가?

방 화 관 리 점 검 표